**附** **件** **1**

**甘州区水龙头水质监测结果上报表**

监测类型：☑常规监测 □全分析监测 第 6月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测指标** | **检测份数** | **达标份数** |
| **一、微生物指标** |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 20 | 20 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100m或CFU/100mL) | 20 | 20 |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 20 | 20 |
| **二、毒理指标** |
| 4 | 砷（mg/L) | 20 | 20 |
| 5 | 镉（mg/L) | 20 | 20 |
| 6 | 铬（六价）(mg/L) | 20 | 20 |
| 7 | 铅（mg/L) | 20 | 20 |
| 8 | 汞（mg/L) | 20 | 20 |
| 9 | 氰化物（mg/L) | 20 | 20 |
| 10 | 氟化物（mg/L) | 20 | 20 |
| 11 | 硝酸盐（以N 计）(mg/L) | 20 | 20 |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L) | 20 | 20 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 20 | 20 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L) | 20 | 20 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L) | 20 | 20 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 20 | 20 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L) | 20 | 20 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L) | 20 | 20 |
| 19 | 溴酸盐（mg/L) |  |  |
| 20 | 亚氯酸盐（mg/L) | 20 | 20 |
| 21 | 氯酸盐（mg/L) | 20 | 20 |
| **三、感官性状和一般化学指标** |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）/度 | 20 | 20 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 20 | 20 |
| 24 | 臭和味 | 20 | 20 |
| 25 | 肉眼可见物 | 20 | 20 |
| 26 | pH | 20 | 20 |
| 27 | 铝（mg/L) | 20 | 20 |
| 28 | 铁（mg/L) | 20 | 20 |
| 29 | 锰（mg/L) | 20 | 20 |
| 30 | 铜（mg/L) | 20 | 20 |
| 31 | 锌（mg/L) | 20 | 20 |
| 32 | 氯化物（mg/L) | 20 | 20 |
| 33 | 硫酸盐（mg/L) | 20 | 20 |
| 34 | 溶解性总固体（mg/L) | 20 | 20 |
| 35 | 总硬度（以CaCO₃计）(mg/L) | 20 | 20 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以02计）(mg/L) | 20 | 20 |
| 37 | 氨（以N计）(mg/L) | 20 | 20 |
| **四、放射性指标** |
| 38 | 总α放射性/(Bq/L) |  |  |
| 39 | 总β放射性/(Bq/L) |  |  |
| **五、消毒剂指标** |
| 40 | 游离氯 | 20 | 20 |
| 41 | 总氯 |  |  |
| 42 | 臭氧 |  |  |
| 43 | 二氧化氯 | 20 | 20 |

**注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。**

责任报告人：南树强 联系电话 ：18893814582

报告单位： 甘州区疾病预防控制中心 （盖章） 报告时间2024年 6月21